IP címek (Internet Protocol) –

* IPv4 32bit / 4bájt
* IPv6 128bit / 16bájt

Mask – Pontosan definiálja melyik hálózaton van

C osztály

255.255.255.0 -> 192.168.20.0-255

255.255.0.0 -> 192.168.0-255.0-255

IP címmel rendelkezik minden hálózati eszköz