1 IGAZ-HAMIS

Igaz-e a következő állítás?

A számítőgép tápegységének a méretét az alkatrészek teljesítményéből határozzuk meg !

Igaz

Hamis

2 FELELETVÁLASZTÓS (TÖBB JÓ VÁLASZ)

Hol állítható be egy számítógépen, az indítási sorrend? (2 jó válasz)

RAM

BIOS

POST

CMOS

UEFI

3 FELELETVÁLASZTÓS (TÖBB JÓ VÁLASZ)

Mobileszköz esetében milyen kockázatok adódhatnak a készülék rooting vagy jailbreaking típusú feltöréséből?

Lehetővé teszi a felhasználói felület széles körű testreszabását.

Befolyásolja az eszköz teljesítményét.

Olyan funkciókat engedélyez, amelyeket a mobilszolgáltató letiltott.

Lehetővé teszi az alkalmazások hozzáférését a gyökérkönyvtárhoz.Nem kezeli megfelelően a sandbox típusú védelmi funkciókat.

4 FELELETVÁLASZTÓS (TÖBB JÓ VÁLASZ)

A számítógép többször is lefagy mindenféle hibaüzenet nélkül. Melyik két dolog lehet a probléma oka?

Egy frissítés megrongálta az operációs rendszert.

A CPU-t frissíteni kell.

Az UAC ki van kapcsolva.

Az indexelő szolgáltatás nem fut.

A számítógépen vírus van.

A felhasználó megsértette a felhasználói biztonsági szabályokat.

5 FELELETVÁLASZTÓS (TÖBB JÓ VÁLASZ)

Egy számítógépes szakember RAID-et telepít. Ha a RAID tükrözést és csíkozást is alkalmaz, melyik RAID-szintet használja a technikus?

0

5

10

1

6 FELELETVÁLASZTÓS (TÖBB JÓ VÁLASZ)

Melyik két adattároló adatait tudják felhasználni a számítógép kriminalisztikai szakemberek?

gyorsítótár

CPU regiszterek

RAM

merevlemez meghajtók

SSD-meghajtók

7 FELELETVÁLASZTÓS (TÖBB JÓ VÁLASZ)

A technikus egy laptopon dolgozik, és a GPS nem működik rajta. Mi a lehetséges oka ennek?

A repülőgép üzemmód be van kapcsolva.

A képernyő frissítési gyakorisága túl alacsony.

Több alkalmazás is nyitva van egyszerre.

A képernyő felbontását kalibrálni kell.

8 FELELETVÁLASZTÓS (TÖBB JÓ VÁLASZ)

Egy eszköz IPv6-címe 2001:0DB8:75a3:0214:0607:1234:aa10:ba01 /64. Mi a gép eszközazonosítója?

2001:0DB8

2001:0DB8:75a3

ba01

0607:1234:aa10:ba01

9 IGAZ-HAMIS

Egy Szervert-t keresztkötésű kábellel csatlakoztattunk egy routerhez. A Szerver IP-címe statikusan lett beállítva a

10.10.212.100/25 címre, a router interfészének címe 10.10.100.200/25 és kiadtuk rajta a “no shut” parancsot. A Szerverről meg tudjuk-e pingelni a routert.

Szerverről meg tudjuk-e pingelni a routert?

Igaz

Hamis

10 FELELETVÁLASZTÓS (TÖBB JÓ VÁLASZ)

A menedzser felkért egy műszaki szakembert, hogy javasoljon biztonsági megoldást a számítógép védelmére a billentyűzet-naplózó programok ellen.

Melyik biztonsági megoldást javasolja a technikus?

IPS

kártevőellenes program (antimalware)

SSL

titkosítás (encryption)

11 FELELETVÁLASZTÓS (TÖBB JÓ VÁLASZ)

Hogyan segít a virtualizáció az adatközponton belüli katasztrófa utáni helyreállításban?

az áramellátás garantálása

a leállás nélküli áthelyezés (live migration) támogatása

az üzleti gyakorlatok fejlesztése

állandó légcsere biztosítása

12 FELELETVÁLASZTÓS (TÖBB JÓ VÁLASZ)

Mi a hypervisor fő funkciója?

Szűri és ellenőrzi a biztonsági hitelesítő adatokat.

Az internetszolgáltatók használják a felhőalapú számítástechnikai erőforrások figyelésére.

Több virtuális számítógép létrehozására és kezelésére szolgál egy gazdagépen.

Adatok összefésülésére és elemzésre való előkészítésére használatos szoftver.

Ez egy eszköz, amely szinkronizálja érzékelők egy csoportját.

13 FELELETVÁLASZTÓS (TÖBB JÓ VÁLASZ)

Egy nemzetközi szövetségnek a világ minden táján vannak tagjai.

Az egyesület kutatási részlege egy felhőalapú szolgáltatás bevezetését tervezi, amelynek célja a kutatási ötletek megosztása,

és az egyesület többi részlege közötti együttműködés előmozdítása. Melyik felhőmodell alkalmas számukra?

publikus

hibrid

közösségi

privát

14 FELELETVÁLASZTÓS (TÖBB JÓ VÁLASZ)

Mi lesz a git commit parancs kiadásának a git verziókezelő rendszerben?

Hozzáadja a projekhez az állományokat

A staged állapotú állományok tárolásra kerülnek.

Lekérdezi az aktuális állapotot

15 FELELETVÁLASZTÓS (EGY JÓ VÁLASZ)

Igaz-e, hogy az agilis szoftverfejlesztésnél egy futam 2-4 hétig tart?

Nem

Igen