STP – Loop (hurok) mentes protokoll

Videók: <https://contenthub.netacad.com/srwe-dl/5.1.2>

Root bridge:

spanning-tree vlan {szám} root primary

spanning-tree vlan {szám} priority 4096