4.1.1 – 4.4.4

rézkábelben - 8B/10B kódolás

Fiber optic – Színek, multiplex

Wireless – AM, FM, du. (hibrid)

Sávszélesség **(dogában fix)**

* Bandwith
* Throughput (Átbocsátó képesség)
* Goodput (Hasznos átbocsátó képesség)
* Latency

EMI – Elektromágneses interferencia (EMP – De, az Electro Magnetic Pulse)

