a Rézkábelek 8B/10B kódolást használunk

Sávszélesség:

bandwidth (sávszélesség)

Throughput (átbocsátó képesség)

goodput (hasznos átbocsátó képesség)

latency (késeltetés)

1 Tbps = 1,000,000,000,000 bps

1 Gbps = 1,000,000,000 bps

1 Mbps = 1,000,000 bps

1 Kb/s = 1,000 bps

